{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[11,0,11,8]]}
["中国科学院广州生物医药与健康研究院                                                                     A栋排风系统更换消音器及活性炭过滤箱工程量清单"]
["工程名称:A栋排风系统更换消音器及活性炭过滤箱工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价","合价"]
[]
[1,null,"活性炭过滤箱","1.整体1.2mm厚304不锈钢制作                             2.外形尺寸1285W*1255+60H*1800D\n3.含活性炭方块528个\n4.额定风量：3800m3/h,总阻力：360pa","m","7"]
[2,null,"双层微孔板消声器","1.整体1.2mm厚304不锈钢制作                                          2.外尺寸800*700*1100mm\n3.接管尺寸500*400mm","台","7",null,null,""]
[8,{"$nulls":7},""]
[9,{"$nulls":7},""]
[3,null,"PP风管修复","漏风处使用焊线修补","项",1,null,null,""]
[4,null,"风机电机维修","1.更换轴承","套",2,null,null,""]
[5,null,"施工垃圾清运",null,"项",1]
["申请人："]